附件：
	采购内容
	设备技术参数

	低温冷却液循环泵
	1.空载最低温度 (℃)： -20

2.使用温度范围 (℃)： -20 ～ 25

3.储液槽容积（L）：5

4.控制器：液晶显示屏

5.温度稳定性 (℃)：±2

6.传感器分度号：Pt100

7.安全保护：延时、过电流、过热、压力、接地保护

8.整机功率 (W)：670

9.制冷量：10℃时680W；0℃时600W；-10℃时520W；-20℃时360W

10.制冷剂：R404A

11.循环泵：最大流量 (L/min)：22，最大压力 (bar)：1.1

12.防护等级：IP20

13.电源：220 - 240V～，50Hz

14.载冷剂出、回液口：1/2″

15.连接软管；硅橡胶软管：Φ13×Φ9 mm

16.储液槽材质：304

	旋转蒸发仪
	1.
旋转电机功率(W)：≥40

2.
*整机功率(W)：≥1390

3.
防护等级：IP 20

4.
污染等级：2

5.
*转速范围(rpm)：10～280

6.
转速调节方式：无极调速

7.
浴槽温度控制范围(℃)：常温+5～95

8.
名义调节精度(℃)：±1.5

9.
浴液：去离子水

10.
*系统密封泄漏量(kPa/min)：≤0.33

11.
*认证：CE

12.
旋转控制：电子方式

13.
加热额定功率（W）：1300

14.
浴槽温度传感器：PT-100，2线

15.
*最大蒸发能力(水)( L/h )：1.38

16.
旋转瓶倾斜角度：15°~ 45°

17.
*冷凝面积 ( m²)：约0.126

18.
*旋转瓶规格：容积(mL)：500/1000各一个 ；口径(mm)：24/40标准磨砂口

19.
*收集瓶规格：容积(mL)：1000；口径(mm)：S35球磨口

20.
*转速显示方式：液晶

21.
*温度显示方式：液晶

22.
*浴槽材质，尺寸：06Cr19Ni10，Φ254mm×130mm

23.
玻璃材质：3.3硼硅玻璃

24.
*与物料接触：3.3硼硅玻璃、聚四氟乙烯

25.
浴槽罩：标配

	隔膜真空泵
	1、泵头形式：二级二泵头

2、极限真空：< 8 mbar (800 Pa)

3、抽吸速度：≥38 L/min

4、隔膜尺寸：直径106mm

5、功率(50Hz)：130W

6、噪音: 51 dB(A)

7、接口：NW8-10mm （内径8到10mm管）


